**Администрация**

**городского поселения Кильдинстрой**

**Кольского района Мурманской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

11 сентября 2020 г.пгт. Кильдинстрой № 141

**Об утверждении Правил установки указателей наименований элементов улично-дорожной сети и номеров объектов адресации (адресных указателей) на территории городского поселения Кильдинстрой**

В соответствии с Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Уставом муниципального образования городского поселения Кильдинстрой, Правилами благоустройства городского поселения Кильдинстрой, утвержденными решением Совета депутатов городского поселения Кильдинстрой от 26.09.2019г. № 10/06, администрация городского поселения Кильдинстрой,

***п о с т а н о в л я е т:***

1. Утвердить правила установки указателей наименований элементов улично-дорожной сети и номеров объектов адресации (адресных указателей) на территории городского поселения Кильдинстрой, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит обнародованию посредством размещения для ознакомления граждан на информационных стендах, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Кильдинстрой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://mokildin.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

городского поселения Кильдинстрой

Кольского района Мурманской области С.А. Селиверстов

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения Кильдинстрой

от 11 сентября 2020 г. №141

**Правила установки указателей наименований элементов улично-дорожной сети и номеров объектов адресации (адресных указателей) на территории городского поселения Кильдинстрой**

1. Общие положения

1.1. Правила установки указателей наименований элементов улично-дорожной сети и номеров объектов адресации (адресных указателей) на территории городского поселения Кильдинстрой (далее - Правила) определяют требования к размещению, установке и содержанию, внешнему виду и изготовлению адресных указателей.

1.2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:

- элемент улично-дорожной сети - улица, проспект, переулок, проезд, набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное;

- объект адресации - объекты капитального строительства, в том числе многоквартирные дома, здания, сооружения, индивидуальные жилые дома;

- наименование элемента улично-дорожной сети - имя собственное элемента.

2. Требования к размещению, установке

и содержанию адресных указателей

2.1. Адресные указатели должны быть размещены и установлены согласно следующим требованиям:

- на главных фасадах объектов адресации, на расстоянии не более 1 м от угла, на высоте от 2,5 до 4 м от уровня земли;

- на участке фасада объекта адресации, свободном от выступающих архитектурных деталей;

- с соблюдением существующих вертикальных и горизонтальных осей, архитектурным членением фасада объекта адресации;

- с соблюдением единой горизонтальной отметки размещения адресного указателя на фасадах одного объекта адресации и соседних объектов адресации;

- верхняя грань адресного указателя устанавливается в единой горизонтальной оси с верхней гранью окна первого этажа при установке на многоквартирном доме, при отсутствии свободного углового пространства допустима установка адресных указателей над окнами первого этажа;

- установка осуществляется с правой стороны главного фасада объекта адресации, на объектах адресации с протяженностью фасада более 100 метров адресный указатель устанавливается как с правой так и с левой стороны главного фасада объекта;

- на фасадах объектов адресации, со стороны дворовых территорий - со стороны внутриквартального проезда транспортных средств;

- на глухих ограждениях - справа от главного входа, въезда (высота установки адресных указателей регламентируется высотой ограждения, верхняя граница адресного указателя должна быть ниже верхней границы ограждения не более 0,1 м);

- на ограждениях индивидуальных жилых домов справа от главного входа, въезда (высота установки адресных указателей регламентируется высотой ограждения, верхняя граница адресного указателя должна быть ниже верхней границы ограждения не более 0,1 м);

- допускается размещение адресных указателей с внутренней подсветкой в виде единого светового модуля.

В случаях технической невозможности установки адресных указателей согласно требованиям установки, указанным в настоящем пункте, допускаются иные места их установки, которые согласовываются с администрацией городского поселения Кильдинстрой.

2.2. Не допускается:

- размещение рядом с адресными указателями конструкций и объектов, затрудняющих восприятие адресных указателей;

- размещение адресных указателей, не соответствующих внешнему виду, установленному настоящими Правилами;

- размещение адресных указателей в местах, затрудняющих их восприятие, на элементах декора, карнизах, воротах;

- произвольное перемещение адресных указателей с установленного места.

2.3. Адресные указатели приобретаются и устанавливаются:

- на объектах адресации, учитываемых в составе муниципальной казны, - за счет средств бюджета муниципального образования городского поселения Кильдинстрой;

- на многоквартирных домах - за счет средств собственников помещений многоквартирного дома; внебюджетных средств.

- на зданиях и сооружениях, принадлежащих юридическим и физическим лицам, - за счет средств указанных лиц;

- на индивидуальных жилых домах - за счет средств владельцев указанных домов.

2.4. Адресные указатели должны содержаться в чистоте и исправном состоянии:

- на объектах адресации, учитываемых в составе муниципальной казны, - за счет средств бюджета муниципального образования городского поселения Кильдинстрой;

- на многоквартирных домах - за счет средств собственников помещений многоквартирного дома;

- на зданиях, принадлежащих юридическим и физическим лицам, - за счет средств указанных лиц;

- на индивидуальных жилых домах - за счет средств владельцев указанных домов.


3. Внешний вид адресных указателей на территории городского поселения Кильдинстрой;

3.1. Тип адресного указателя № 1 предназначен для размещения на объектах адресации, расположенных на территории населенных пунктов городского поселения Кильдинстрой (кроме сооружений инженерной инфраструктуры). Номер объекта адресации пишется в верхнем полукруге указателя. Нижняя линия написания номера совпадает с линией диаметра полукруга. Поле для написания наименования и вида элемента улично-дорожной сети располагается по центру указателя. Наименование элемента улично-дорожной сети выравнивается по центральной вертикальной оси. Транслитерация наименования и вида элемента улично-дорожной сети располагается над написанием имени собственного указанного элемента.

Внешний вид адресного указателя



Габаритные размеры адресного указателя (мм)




3.2. Тип адресного указателя № 2 предназначен для размещения на объектах адресации, расположенных вне территории населенных пунктов городского поселения Кильдинстрой. Номер объекта адресации пишется в нижней части указателя, выравнивается по центральной вертикальной оси. Поле для написания наименования и вида элемента улично-дорожной сети располагается в центральной части верхней половины указателя. Наименование элемента улично-дорожной сети выравнивается по центральной вертикальной оси.

Внешний вид адресного указателя



Габаритные размеры адресного указателя (мм)




3.3. Тип адресного указателя № 2 в уменьшенных габаритах предназначен для размещения на индивидуальных жилых домах, сооружениях инженерной инфраструктуры, а также для размещения на объектах адресации, расположенных вне территории населенных пунктов городского поселения Кильдинстрой в случае технической невозможности размещения адресного указателя типа № 2.

Внешний вид адресного указателя



Габаритные размеры адресного указателя (мм)



4. Требования к изготовлению адресных указателей

Материал: композитный материал (композитные панели, состоящие из внутреннего слоя полиэтилена и двух алюминиевых листов, Dibond или аналоги) толщина 3 - 5 мм.

Размеры:

- 800 мм x 530 мм - для адресных указателей типа № 1.

- 600 мм x 750 мм - для адресных указателей типа № 2.

- 450 мм x 560 мм - для адресных указателей типа № 2 в уменьшенных габаритах.

Цвет фона: мягкая светоотражающая литая ПВХ-пленка, ORALITE 5600, синего цвета (максимально приближенного к цвету PANTONE 294C).

Цвет букв: мягкая полихлорвиниловая пленка, ORALITE 641, белого цвета (максимально приближенного к цвету PANTONE Trans White).

Цвет оформления адресного указателя: кант толщиной 10 мм, выполнен из белой виниловой пленки. Углы окантовки выгнуты, радиус 15 мм. Расстояние между краем адресного указателя и гранью окантовки составляет 10 мм.

Шрифт написания: Calibri.

Размер шрифта для написания вида элемента улично-дорожной сети составляет 180 pt.

Размер шрифта для написания транслитерации имени собственного, транслитерации вида элемента улично-дорожной сети составляет 160 pt.

Для написания собственных имен элементов улично-дорожной сети размер шрифта не устанавливается. Размер шрифта формируется исходя из количества символов в имени собственном наименования элемента улично-дорожной сети, размер шрифта может меняться от минимального размера в 150 pt до максимального в 400 pt.

Для написания номеров имен элементов улично-дорожной сети размер шрифта не устанавливается. Размер шрифта формируется исходя из количества цифр и символов, размер шрифта может меняться от минимального написания в 600 pt до максимального в 1300 pt.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_